附件2

清原满族自治县具有一定规模非消防安全
重点单位界定标准指导意见

机关、团体、企业、事业单位和有固定生产经营场所的个体工商户达到以下规模的，应确定为具有一定规模的非消防安全重点单位。
一、商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐等公众聚集场所
（一）符合下列条件之一的经营可燃商品的室内市场、商场（商店、超市、便利店）：
1.总建筑面积大于600平方米、小于1500平方米的；
2.地下、半地下建筑面积小于500平方米的。
（二）符合下列条件之一的宾馆（旅馆、农家乐、民宿等）：
1.客房总数在30间以上、50间以下的；
2.建筑面积大于600平方米、小于1500平方米的；
3.地下、半地下建筑面积小于500平方米的。
（三）符合下列条件之一的公共餐饮场所（含餐饮和住宿合用场所）：
1.建筑面积大于600平方米、小于1500平方米的；
2.地下、半地下建筑面积小于500平方米的。
（四）座位数不超过3000个的体育馆、体育场；
（五）座位数不超过2000个的会堂等会议场所；
（六）设置在建筑的首层、二层和三层且任意一层建筑面积大于250平方米、小于1000平方米或总建筑面积大于300平方米、小于1500平方米的歌舞厅、卡拉OK厅、影剧院、录像厅、放映厅、棋牌室、台球馆、游艺厅；
（七）任意一层建筑面积大于200平方米、小于300平方米或总建筑面积大于300平方米、小于500平方米的下列向公众开放的室内公共娱乐场所：
1.礼堂（剧场）等演出场所；
2.具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所（包括具有分时段演艺功能的餐饮场所）；
3.SPA会馆、桑拿浴室、足浴按摩、美容院等场所；
4.网吧、网咖等互联网上网服务营业场所；
5.剧本杀、密室逃脱、沉浸式演出等娱乐经营场所。
二、医疗机构、康复机构、老年人照料设施、儿童福利机构、寄宿制的学校、托管机构、托儿所、幼儿园、母婴服务机构：
（一）符合下列条件之一的医院、疗养院、医美、康复中心等具备医疗性质的公共场所（卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所、急救站）：
1.建筑面积大于1500平方米、小于3000平方米；
2.住院床位在50张以上的。
（二）同时符合下列条件的母婴服务机构：
1.总建筑面积大于1000平方米、小于3000平方米；
2.客房总数在20间以上、50间以下。
（三）符合下列条件之一的寄宿制学校、培训机构：
1.总建筑面积大于1500平方米、小于3000平方米的；
2.住宿床位在5张以上、50张以下的。
（四）建筑内住宿床位在20张以上、50张以下的老年人照料设施；
（五）符合下列条件之一的寄宿制托儿所、幼儿园、儿童福利院：
1.总建筑面积大于600平方米、小于3000平方米的；
2.住宿床位在50张以上的。
（六）总建筑面积大于1000平方米、小于3000平方米的非寄宿制托儿所、幼儿园；
（七）单体建筑面积大于3000平方米、小于5000平方米的非寄宿制中、小学校；
（八）单体建筑面积大于1000平方米、小于5000平方米的校外培训机构。
三、金融机构、通信公司：
（一）建筑面积大于500平方米、小于3000方米的银行、证券、保险公司等；
（二）建筑面积大于500平方米、小于3000方米的移动、联通、电信公司等。
四、客运车站、火车站：
候车厅建筑面积小于3000平方米的客运车站、火车站。
五、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位：
（一）藏书量低于50万册的公共图书馆；
（二）总建筑面积小于3000平方米且任意一层建筑面积小于1500平方米或的展览馆、纪念馆、陈列馆；
（三）国家二级以下的博物馆，县级以下的档案馆；
（四）县级以下具有火灾危险性的重点文物保护单位。
六、发电厂（站）和电网经营企业：
（一）中型以下的发电厂；
（二）500KV以下电压等级的变电站（换流站）；
（三）50MW以下的电化学储能电站；
（四）县级以下的电网调度中心。
七、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位：
（一）化工装置设备及其附属建构筑物占地面积大于1000平方米、小于5000平方米的企业；
（二）建筑面积大于200平方米、小于500平方米的易燃易爆化学物品专营商店。
八、生产、加工企业和仓储物流场所：
（一）建筑面积大于3000平方米、小于5000平方米或者占地面积大于1500平方米、小于3000平方米且员工人数在100人以上的易燃易爆企业以外的其他生产加工企业；
（二）非国家储备粮库且总储量小于10000吨的其他粮库；
（三）总储量大于100吨、小于500吨的棉库；
（四）单体建筑面积大于2000平方米、小于3000平方米的可燃物品仓库；
（五）总储存价值大于2000万元、小于5000万元的可燃物品堆场；
（六）总储量大于5000立方米、小于10000立方米的木材堆场经营单位。
九、重要的科研单位、高等学校：
（一）非国家级、省级、市级或承担国家重点科研项目且具有火灾危险性的科研单位；
（二）除具有较大火灾危险性以外的科研实验室所在的科研单位、高等院校。
十、除消防安全重点单位外，下列建筑或场所应当确定为具有一定规模非消防安全重点单位：
（一）单个场所建筑面积达不到重点单位界定标准，但建筑总面积大于3000平方米小于5000平方米的多种功能、业态场所混合相连通的建筑；
（二）单体建筑面积大于500平方米、小于2500平方米的宗教场所（教堂、寺庙等）；
（三）建筑面积大于或等于500平方米的电影摄影棚；
（四）除公安派出所、街道社区消防管辖单位划分标准外的其他单位。
注：
1.“以上”“大于”“超过”含本数，“以下”“小于”“不超过”均不含本数。
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